26.07.2016.

**Iepirkuma**

***„Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”***

**(ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/4)**

PAPILDUS INFORMĀCIJA NR. 1

**Jautājums**

Kādiem normatīviem ir jāatbilst kokmateriāla pret degšanas līdzeklim un apstrādei?

**Atbilde**

Koka konstrukciju pretuguns apstrāde veicama saskaņā ar:

* LVS EN 13501-1+A1:2010 A "Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 1. daļa: Klasifikācija, pielietojot testēšanas datus no ugunsreakcijas testiem";
* LVS 238:2005 "Koksnes ugunsaizsarglīdzekļi. Testēšanas metodes". Standartam LVS EN 13501-1+A1:2010

Jānodrošina ugunsreakcijas klase B-s1,d0